|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технические требования к производственным помещениям или сооружениям  при размещении передвижной диагностической линии для проверки различных категорий транспортных средств  ( согласно [приказа](consultantplus://offline/ref=3B1DB1326BC28953E99AEB2E5BEC4B2FC6B2DF1DE06F8DACAFEB531C8E5FF5C0C6B23D8200DA787A367CF0066E924941A7516382BD6A42DDBEU0L) Минтранса России от 09.07.2020 N 232 ): | | | | | | | |
| Категория транспортных средств | | Минимальные размеры производственных помещений или сооружений для размещения диагностических линий, м | | | | Минимальные размеры ворот, м | |
| Длина | Ширина | Высота | | Ширина | Высота |
| использовании осмотровой канавы или эстакады | использовании подъемника в месте его размещения |
| Легковые автомобили | M1 | 6,5 | 4,0 | 2,5 | 2,3 | 2,3 | 2,3 |
| Автобусы | M2– не более 5 т | 8,5 | 4,0 | 3,3 | 5,0 | 3,0 | 3,3 |
| M3 - более 5 т | 14,0 | 5,5 | 4,3 | 6,0 | 3,5 | 4,05 |
| Грузовые автомобили | N1 –не более 3,5 т | 8,0 | 4,0 | 3,3 | 4,5 | 2,5 | 3,1 |
| N2 –более 3,5 т,  но не более 12 т | 8,5 | 4,0 | 3,3 | 5,0 | 3,0 | 3,3 |
| N3 – более 12 т | 14,0 | 5,5 | 4,3 | 6,0 | 3,5 | 4,05 |
| Прицепы и полуприцепы | O1 - не более 0,75 т | 9,0 | 4,0 | 2,5 | 4,0 | 2,3 | 2,3 |
| O2 - свыше 0,75 т, но не более 3,5 т | 8,5/23,5 | 4,0 | 3,3 | 5,0 | 2,7 | 3,3 |
| O3 - свыше 3,5 т,  но не более 10 т | 14,0/23,5 | 5,5 | 4,3 | 6,0 | 3,3 | 4,05 |
| O4 - свыше 10 т | 14,0/25,5 | 5,5 | 4,3 | 6,0 | 3,3 | 4,05 |
| Мототранспорт | L | 3,0 | 3,0 | 2,5 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |